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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О техническом регламенте «О безопасности лифтов»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования технического регламента

Настоящий Федеральный закон (далее – технический регламент) в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» регулирует отношения, возникающие на стадиях жизненного цикла лифтов и связанные с безопасностью лифтов.

Статья 2. Сфера применения технического регламента

1. Настоящий технический регламент применяется одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения лифтов и составных частей лифта или осуществления связанных с требованиями к ним процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и распространяется на всех лиц, обеспечивающих жизненный цикл лифта.

2. Настоящий технический регламент не применятся в отношении:

лифтов, предназначенных для личного пользования;

лифтов, устанавливаемых в зданиях, сооружениях, шахтах и на транспорте, габариты мест установки, которых не позволяют выполнить все требования настоящего технического регламента по обеспечению безопасности лифта на всех стадиях его жизненного цикла; 

лифтов, сочлененных с оборудованием и предназначенных исключительно для доступа к рабочему месту;

кабин, перемещающихся по направляющим, отклонение которых от вертикали составляет не более 150, предназначенных для перемещения транспортных средств на различные уровни здания, без пассажиров и проводника;

лифтов, специально сконструированных и построенных на военных объектах или сведения, о которых составляют государственную  тайну. 

Статья 3. Цели и задачи технического регламента

1. Целями настоящего технического регламента являются:

установление мер, направленных на обеспечение безопасности лифтов и принимаемых на стадиях жизненного цикла лифтов для снижения риска, причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде;

предупреждение действий, вводящих в заблуждение  пользователей, из-за непредставления им достоверной информации о лифтах и безопасности пользования ими.

2. Задачами настоящего технического регламента являются:

предотвращение обращения на рынке лифтов, не гарантирующих безопасность лиц, обеспечивающих жизненный цикл лифта, пользователей и третьих лиц, условная энтропия, степень риска и показатель безопасности которых неизвестны или выходят за пределы, установленные настоящим техническим регламентом;

недопущение использования лифтов и его составных частей, назначенные срок службы или ресурс которых истекли, без верификации условной энтропии, степени риска и показателя безопасности лифтов; 

периодическая верификация условной энтропии, степени риска и показателя безопасности лифтов и их составных частей в сроки, установленные изготовителем. 

Статья 4. Термины и определения

1. Для целей настоящего технического регламента применяются следующие основные термины и определения:

авария – отказ лифта, повлекший причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде;

база данных для верификации – систематизированный перечень параметров лифта, имеющий определенную структуру (таблица 1 приложение 1);

безопасность лифта – контролируемое распределение энергии и информации лифтом циклично и непрерывно обусловленный период времени;

верификация – процесс установления достоверности соответствия условной энтропии, степени риска и показателя безопасности лифта и его составных частей настоящему Федеральному закону на стадиях жизненного цикла лифта;

жизненный цикл лифта – промежуток времени, характеризуемый отношениями лиц, влияющих на состояние лифта, от начала его проектирования до завершения утилизации, включающий стадии проектирования, изготовления, монтажа, наладки, хранения (транспортировки) и эксплуатации;

лифт – стационарно установленная машина, способная преобразовывать энергию и информацию циклично и непрерывно, параметры которой обеспечивают транспортирование  людей и (или) грузов в кабине, перемещающейся по направляющим, отклонение которых от вертикали составляет не более 150;

лица, обеспечивающие жизненный цикл лифта – конструктор, проектировщик лифта, изготовитель, импортер, продавец, проектировщик установки лифта, принимающие решение об использовании лифта по назначению, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт лифта;

назначенный ресурс – суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация лифта или его оборудования должна быть прекращена независимо от их технического состояния;

назначенный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация лифта должна быть прекращена независимо от его технического состояния;

назначенный срок хранения – календарная продолжительность хранения, при достижении которой хранение лифта или его оборудования должно быть прекращено независимо от их технического состояния;

опасная зона - зона внутри лифта или вокруг его оборудования, в которой человек подвергается риску травм или причинения другого вреда здоровью или жизни;

отказ лифта – событие, вызванное последствиями нарушения цикличности и непрерывности распределения энергии и информации лифтом; 

параметры безопасности лифта – величины, характеризующие оборудование лифта, нормативно-техническую и распорядительную документацию по эксплуатации, требования к обслуживающему персоналу, порядку обслуживания лифта и стоимости его функционирования в совокупности устойчивых связей, обеспечивающих их целостность и тождественность самим себе;

показатель безопасности – расчётная величина, характеризующая минимально необходимые требования безопасности, устанавливаемые настоящим техническим регламентом;

пользователь – лицо, использующее лифт для собственной транспортировки и (или) перемещения грузов, и (или) пассажиров;

          проектирование лифта – стадия жизненного цикла лифта, включающая в себя приспособление конструкции лифта к условиям его использования по назначению;

проектировщик лифта – специалист приспосабливающий конструкцию лифта к использованию её по назначению в конкретных условиях его применения;

система лифта – состав и содержание связей составных частей лифта с компетентностью персонала и пользователей, технической документацией и экономическими требованиями по его функционированию;

состояние работоспособное – установленное конструктором поле допуска отклонения от параметров технически исправного состояния, при котором не происходит нарушение способности непрерывно и циклично распределять энергию и информацию лифтом;

состояние предельное – нарушение способности непрерывно и циклично распределять энергию и информацию лифтом, при которой степень риска и показатель безопасности достигают предела, установленного настоящим техническим регламентом; 

стадия жизненного цикла лифта – часть жизненного цикла лифта, характеризуемая отношениями лиц, влияющих на состояние лифта видом предусмотренных работ и их результатом;

структура лифта – способ формулирования информации о  взаиморасположении и связях составных частей системы лифта, позволяющий наблюдать за изменением параметров лифта на всех стадиях его жизненного цикла и вычислять её меру; 

сценарий безопасности лифта – описание составных частей лифта и действий, на основе которого происходит контроль безопасности распределения энергии лифтом, представленное на материальном  носителе;

степень риска – расчётная величина, вычисленная из условия сохранности составных частей лифта с учётом принятых защитных мер;

техническая документация на лифт – совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла лифта;

условная энтропия – индивидуальное число, объединяющее объём и качество информации для конкретного содержания сценария безопасности лифта.

эксплуатация лифта – стадия жизненного цикла лифта, включающая в себя использование лифта по назначению, его техническое обслуживание и ремонт; 

эксплуатант – лицо, организующее использование лифта по назначению в составе эксплуатации лифта;

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ НА СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Статья 5. Общие требования к безопасности лифтов

1. Лица, обеспечивающие жизненный цикл лифта, должны гарантировать верификацию  степени риска и показателя безопасности в поле допуска, установленного таблицей 2 приложения 1 к настоящему Федеральному закону.

2. При внесении изменений в конструкцию лифта величины показателя безопасности и степени риска также не должны выходить за пределы, установленные таблицей 2 приложения 1 к настоящему Федеральному закону. При этом изменения  параметров  лифта могут быть осуществлены только при их согласовании с конструктором лифта или проектировщиком установки лифта.

Статья 6. Требования по безопасности в технической  документации  лифта.

1. Объём технической документации должен обеспечивать безопасность лифта на стадиях его жизненного цикла. Её состав и содержание определяет конструктор лифта.

2. В технической документации должны быть оговорены обязательные требования к порядку эксплуатации лифта, обеспечивающие:

безопасное функционирование лифта в пределах установленного в руководстве (инструкции) по эксплуатации назначенного срока службы и (или) ресурса;

защиту от предполагаемого недопустимого использования лифта или его составных частей. 

необходимость соблюдения всех требований и инструкций по установке и монтажу;

выполнение руководства (инструкции) по эксплуатации (включая проектные нештатные ситуации);

проведение обслуживания, ремонтов, периодических проверок и верификации в  установленные конструкторской документацией сроки;

использование персонала требуемой квалификации;

периодическую оценку степени риска и показателя безопасности, в том числе, в установленные конструкторской документацией сроки;

установление  мер безопасности на всех стадиях жизненного цикла лифтов.

Статья 7. Требования к безопасности лифтов, устанавливаемые при проектировании

1. Лицо, осуществляющее проектирование лифта и (или) его составных частей, должно обеспечить соответствие технической документации лифта и (или) его составных частей (далее – проектная документация) требованиям настоящего технического регламента. 

2. На конструктора возлагается ответственность за идентификацию всех возможных факторов угроз и методов их компенсации на всех стадиях жизненного цикла лифта, в том числе при нормальной эксплуатации, чрезвычайных ситуациях и внешних воздействиях (пожар, затопление, сейсмические), предполагаемых ошибках обслуживающего персонала, и  возможном неправильном использовании пользователем.

3. Для всех идентифицированных факторов угроз и методов их компенсации конструктором и проектировщиком лифта должна быть верифицирована степень риска расчетным, экспертным путем или по данным эксплуатации, а также возможность её проверки.

4. В течение назначенного срока службы (назначенного ресурса) степень риска не должна выходить за пределы установленного настоящим техническим регламентом значения (таблица 2 приложения 1).

5. Если степень риска недопустимо велика и показатель безопасности выходит за пределы установленного настоящим техническим регламентом значения, то для их приведения в соответствие с требованиями настоящего регламента конструктором или проектировщиком должна быть изменена структура способа распределения энергии (таблица 1 приложение 1), заложенная в конструкцию лифта. Изменение структуры может включать выбор, как соответствующих конструктивных решений, так и формы взаимодействия между подвергаемыми опасности людьми и лифтом и (или) его составными частями. 

6. Для минимизации значений степени риска и показателя безопасности в пределах, установленных настоящим техническим регламентом, конструктором или проектировщиком должны быть разработаны меры дополнительной защиты (дублирование недостаточно надежных элементов лифта, введение автоматизированных систем управления, ограждений, информационных надписей, табличек и пр.), а также организационные меры по безопасному использованию лифта и (или) его оборудования. 

7. Информация об установленном комплексе организационных мер, обеспечивающих требуемый показатель безопасности, должна быть доведена конструктором и проектировщиком до всех, от кого зависит выполнение указанного комплекса мер в дальнейшем. Конструктором и проектировщиком должна быть обеспечена возможность контроля выполнения этих мер.

В технической документации должны быть учтены требования к безопасности лифта и (или) его составных частей при возможных внешних воздействиях.

8. Параметры лифта должны отражать конструктивные решения и средства защиты, учитывающие изменение внешней среды и условий функционирования лифта и (или) его составных частей, а также уменьшение интенсивности отказов и локализацию опасностей, которые могут проявиться вследствие его функционирования. 

9. Для лифтов общего назначения конструктором и проектировщиком должны быть обеспечены:

1) соответствие лифтов зданиям (сооружениям, транспорту), где устанавливаются лифты, нагрузкам, возникающим при их эксплуатации и испытаниях; 

2) разработка требований к технологии сварки металлоконструкций лифта и его составных частей при изготовлении, монтаже и ремонте;

3) указание фактических значений характеристик, подлежащих контролю в процессе установки и эксплуатации лифта;

4) недоступность лифтового оборудования, представляющего опасность, для пользователей и третьих лиц;

5) защищенность от травм людей, находящихся в кабине или вблизи лифта, при движении кабины и другого лифтового оборудования; 

6) невозможность движения кабины, если дверь шахты и (или) кабины открыты или не заперты двери доступа к оборудованию лифта (дверь машинного помещения, аварийная дверь, крышка смотрового люка); 

7) разблокировка автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренным в конструкции лифта режимам «выравнивание» и «повторное выравнивание»;

8) безопасность процедуры освобождения людей из остановившейся кабины обслуживающим персоналом; 

9) вызов обслуживающего персонала из кабины; 

10) освещенность, достаточная для безопасного пользования лифтом и его обслуживания;

11) предотвращение падения людей в шахту с посадочных и прилегающих к шахте площадок здания (сооружения);

12) достаточность размеров дверного проема для безопасного входа в кабину и выхода с нее на этажную площадку в режиме «нормальная работа», в том числе на лифтах, предназначенных для транспортировки пользователя в кресле-коляске;

13) горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами этажной площадки и кабины в пределах, гарантирующих безопасный вход в кабину и выход из нее;

14) невозможность проникновения человека в шахту через открытые двери шахты и (или) кабины при нахождении кабины в зоне этажной площадки;

15) невозможность недопустимого усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины или шахты;

16) сплошное ограждение кабины по всей высоте с вентиляционными отверстиями и дверью, потолок и пол с полезной площадью, соответствующей номинальной грузоподъемности лифта; 

17) прочность подвески и (или) опоры кабины и элементы их крепления с учётом нагрузок и усилий, возникающих при размещении в кабине груза массой, соответствующей номинальной грузоподъемности лифта и испытаниям лифта;

18) невозможность пуска перегруженной кабины в режиме «нормальная работа»;

19) ограничение перемещения кабины за пределы крайних рабочих положений (этажных площадок);

20) ограничение величины превышения номинальной скорости кабины при движении вниз при обрыве тяговых элементов, подвески, неисправности тормозной системы, электропривода, гидропривода;

21) ограничение замедления кабины до пределов, снижающих опасность получения травм или поломки оборудования; 

22) предотвращение столкновения кабины, противовеса и уравновешивающего устройства с любым оборудованием на пути их движения, за исключением взаимодействующих узлов.

23) вентиляция кабины;

24) достаточные размеры зон обслуживания оборудования лифта и доступность обслуживающего персонала в эти зоны для безопасного выполнения соответствующих работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому диагностированию и испытаниям лифта и (или) его составных частей; 

25) запрет на размещение оборудования и прокладку коммуникаций, не относящиеся к лифту, за исключением оборудования пожаротушения, вентиляции и обогрева воздуха помещений лифта, электрических коммуникаций силовых, осветительных сетей, охранной и пожарной сигнализации в шахте и помещениях лифта;

26) средства для управления движением и остановкой кабины обслуживающим персоналом при необходимости перемещения обслуживающего персонала по шахте на крыше кабины, а также средства для остановки кабины обслуживающим персоналом при проведении технического обслуживания и их недоступность для пользователей и третьих лиц; 

27) минимальный риск получения травм обслуживающим персоналом при осуществлении технического обслуживания оборудования лифта, находящегося под напряжением.

28) освещение зон обслуживания;

29) предотвращение получения электрических травм пользователями;

30) минимизацию рисков для пассажиров, находящихся в кабине и для обслуживающего персонала при воздействии землетрясения на лифтовое оборудование;

31) освещение и связь пассажиров из кабины с обслуживающим персоналом при перебое в электроснабжении.

32) предотвращение пуска кабины при несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «нормальная работа».

33) перевод лифта с автоматическими дверями кабины и шахты в режим «пожарная опасность» при принятии сигнала из системы пожарной сигнализации здания (сооружения).

34) средства транспортирования пожарных в кабине лифта, предназначенного для этих целей;

35) отсутствие или минимальные выделения в воздух рабочих зон, в атмосферу и в сточные воды вредных или неприятно пахнущих веществ, а также нормированное выделение тепла и влаги в машинное помещение и шахту лифта;

37) отсутствие или минимальное образование шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества и ионизирующих излучений;

38) уменьшение физических усилий, напряжение внимания и предупреждение утомления обслуживающего персонала и пользователей.

10. Для лифтов, предназначаемых для перемещения пожарных подразделений, проектировщиком, помимо требований, указанных в пункте 9 настоящей статьи, должны быть обеспечены:

1) управление лифтом после остановки кабины с открытыми дверями на назначенном этаже, осуществляемое пожарными только из кабины;

2) достаточная грузоподъемность, размеры кабины для размещения в кабине и перемещения пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и (или) спасаемых пострадавших при пожаре людей на носилках, каталках, инвалидов на креслах-колясках;

3) сохранение работоспособности автоматической двери кабины и шахты при избыточном давлении в шахте, создаваемом при работе приточной противодымной вентиляции;

4) работа, независимая от работы других лифтов, объединенных системой группового управления и не предназначенных для использования во время пожара;

5) световая информация в кабине лифта и на основном посадочном этаже о местоположении кабины и направлении ее движения;

6) двухсторонняя переговорная связь из кабины лифта с основным посадочным этажом;

7) возможность эвакуации пожарных из застрявшей в шахте кабины через люк в крыше кабины. При оборудовании кабины подвесным потолком его удаление должно осуществляться без применения специального инструмента;

8) применение в конструкции материалов, миниминизирующих риск возникновения пожарной опасности.

11. Для лифтов, предназначенных для использования лицами с ограниченными возможностями, помимо требований, указанных в пункте 9 настоящей статьи, должны быть обеспечены:

1) размеры кабины, дверного проема кабины и шахты, достаточные для безопасного въезда, выезда и размещения в кабине кресла-коляски, а в здании лечебно-профилактического учреждения - кровати;

2) автоматические двери кабины и шахты лифта, предназначенного для транспортирования пользователя в кресле-коляске без сопровождающих;

3) средства для предотвращения опасного воздействия на пользователя закрывающихся створок автоматической двери;

4) оборудование поручня на стене кабины со стороны установки устройств управления;

5) горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами кабины и этажной площадки в пределах, обеспечивающих безопасный вход (выход) пользователей, использующих трости, ходунки и другие вспомогательные средства для перемещения, въезд в кабину, выезд из кабины пользователей на кресле-коляске, а в здании лечебно-профилактического учреждения на кровати;

6) безопасность и доступность устройств управления и сигнализации в кабине лифта и на этажной площадке для лиц с ограниченными возможностями.

12. Требования, указанные в пунктах 9, 10 и 11 настоящей статьи, обеспечиваются при проектировании и составлении технической документации на конкретный тип лифта, а также в проекте установки его с учётом выполнения санитарно-эпидемиологических требований и норм. 

13. Для проведения верификации условной энтропии, степени риска и показателя безопасности конкретного лифта конструктором и проектировщиком разрабатывается структура безопасности лифта в виде базы данных на носителе (далее – база данных).

База данных должна создавать условия для верификации условной энтропии, степени риска и показателя безопасности на всех стадиях жизненного цикла лифта с учётом требований настоящего технического регламента к обеспечению безопасности лифта на этих стадиях. 

Оригинал базы данных на бумаге и электронном носителе записи должен храниться у конструктора и проектировщика.

14. База данных должна включать:

1) съёмный носитель с информацией о верификации сценария безопасности лифта;

2) расчёт условной энтропии, степени риска, показателя безопасности и назначенного срока службы лифта, заверенные изготовителем лифта, представленные на бумаге и съёмном носителе записи. 

15. Проектировщиком разрабатывается инструкция по эксплуатации лифта и паспорт лифта.

Инструкция по эксплуатации лифта должна включать:

указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке лифта;

указания по использованию лифта или его составных частей;

меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать на всех стадиях жизненного цикла лифта;

средства защиты, направленные на уменьшение интенсивности отказов и локализации вредных производственных факторов;

назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс (при наличии прибора его учета);

перечень возможных ошибок обслуживающего персонала и (или) пользователя, могущих привести к отказу и действий, предотвращающих указанные ошибки;

критерии предельных состояний;

указания по выводу из эксплуатации и утилизации.

Паспорт лифта должен содержать информацию,  указанную в  пункте 1.2 приложения 1. 

Статья 8. Требования к безопасности лифтов, обеспечиваемые при изготовлении, восстановлении, ремонте, модернизации и выпуск в обращение на рынке лифтов

1. Лицо, осуществляющее изготовление, восстановление, ремонт, существенно изменяющее (модернизирующее) или поставляющее лифты, а также официально наносящее на лифт свое имя (товарный знак или другое отличительное обозначение) (далее – изготовитель), должно обеспечить соответствие лифта или его составных частей, а также технологии его изготовления, ремонта, модернизации требованиям технической документации, настоящего технического регламента, а также требованиям технических регламентов на конкретные виды составных частей и на отдельные стадии их жизненного цикла.

2. Изготовитель обязан выполнить весь комплекс требований, определенных проектом к лифту и его составным частям, а также по подготовке и оснащенности обслуживающего персонала. Изготовителем должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций и соответствия комплектующих составных частей лифта требованиям технической документации.

3. Изготовитель должен иметь документы, подтверждающие качество применяемых при изготовлении лифтов и его составных частей материалов и аттестацию применяемых им технологий и оборудования.

4. Если для обеспечения безопасности в процессе или после изготовления лифта или его составных частей требуется проведение испытаний, то они должны быть проведены в полном объеме с выполнением всех требований технической документации.

5. Изготовителем должен быть проведен анализ показателя безопасности лифта или его составных частей, оговоренных в проектно-конструкторской документации, с учетом всего комплекса принятых изготовителем технологических процессов, системы контроля, системы менеджмента качества и проведена оценка риска перед размещением на рынке.

6. Отклонения от технической документации при изготовлении лифта или его составных частей должны быть согласованы с конструктором. 

7. Изготовитель должен обеспечить лифт руководством по эксплуатации и монтажу, паспортом, включающим электрическую схему, схему автоматики, регулирования и контроля. В паспорте лифта изготовитель должен указать назначенный срок службы лифта и (или) назначенный ресурс (при наличии прибора его учета), в течение которого изготовитель несет ответственность за лифт и (или) составные части лифта.

8. Изготовитель должен обеспечить наличие в комплекте лифта (группы лифтов) приборов контроля и настройки систем автоматики и регулирования, оборудование лифтов необходимыми предупреждающими надписями или знаками об опасностях и условиях безопасной эксплуатации, чёткой и нестираемой идентификационной надписи.

Идентификационная надпись должна содержать следующие данные:

наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

наименование изделия и (или) обозначение серии, или типа, номер;

основные показатели назначения;

дату изготовления.

Все знаки маркировки должны быть хорошо различимы, повторены и пояснены в эксплуатационной документации и наноситься в местах, установленных изготовителем.

Статья 9. Требования к безопасности лифтов, обеспечиваемые при монтаже

1. Все необходимые требования к обеспечению безопасности лифтов при монтаже, сохранению технических характеристик влияющих на его безопасность приведены в инструкции по монтажу на лифт.

2. Монтажные и пусконаладочные работы должны проводиться лицами, имеющими необходимую квалификацию и прошедшими соответствующее обучение. 

3. Лица, осуществляющие монтаж и пуско-наладку лифтов или его составных частей, должны обеспечить выполнение требований настоящего технического регламента, а также регламентов на составные части лифта, технической документации на установку и монтаж лифта.

4. Использование лифта для транспортирования людей, не связанных с монтажом, наладкой, испытанием, а также грузов, не предназначенных для монтажа и испытаний, до ввода лифта в эксплуатацию не допускается.

Статья 10. Требования к безопасности лифтов, обеспечиваемые при эксплуатации

1. Эксплуатация лифта обеспечивается его собственником или уполномоченным им лицом, которые обязаны организовать эксплуатацию лифта в строгом соответствии с требованиями настоящего технического регламента и инструкции по эксплуатации лифта, а также стандарта эксплуатации, утвержденного эксплуатантом лифта, содержащего требования по обеспечению безопасности при эксплуатации лифтов.

3. Техническое обслуживание и ремонт лифта должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего регламента, инструкции по эксплуатации, выдаваемой изготовителем лифта и стандартом эксплуатации, утвержденного эксплуатантом лифта, лицами, имеющими необходимую квалификацию и прошедшими соответствующее обучение. 

4. При проведении технического обслуживания, ремонта и необходимых проверок лифта с полным или частичным выведением его из эксплуатации для обеспечения безопасности должны соблюдаться требования ремонтной документации, технологии проведения технического обслуживания или ремонта.

6. Если для обеспечения безопасности в процессе ремонта лифта или его составных частей или после такого ремонта требуется проведение комплекса испытаний, то они должны быть проведены в полном объеме с выполнением всех требований ремонтной документации.

7. Отступления от технической документации при ремонте лифта должны быть согласованы с проектировщиком. 

8. После проведения ремонта, лицо его проводившее,  должен провести верификацию степени риска и показателя безопасности.

9. В процессе эксплуатации собственник или уполномоченное им лицо обязан обеспечить верификацию степени риска и показателя безопасности.

Верификация указанных параметров может проводиться уполномоченной испытательной лабораторией, независимой от проектировщика, изготовителя, собственника или уполномоченного им лица. 

10. Лифт к эксплуатации допускаться не должен, если:

значения степени риска и показателя безопасности выходят за границы поля допуска, указанные в настоящем техническом регламенте; 

у собственника лифта или уполномоченного им лица отсутствует договор на проведение периодической верификации условной энтропии, степени риска и показателя безопасности;

не была проведена верификация условной энтропии, степени риска и показателя безопасности лифта в течение 30 календарных дней после истечения назначенного срока верификации. 

Статья 11. Требования безопасности при транспортировке и хранении лифтов 

1. Все необходимые требования к обеспечению безопасности лифта в процессе его транспортировки и хранения, в том числе требования к упаковке, консервации, условиям транспортировки и хранения, назначенные сроки хранения, указания по срокам проверок, замене отдельных составных частей с истекшими сроками хранения, должны быть оговорены в технической документации на лифт и его составные части.

Указания о порядке транспортировки и хранения конкретных видов лифтов или его составных частей приводятся в инструкции по хранению и транспортировке. 

2. Лицо, осуществляющее хранение и транспортировку лифта, должно обеспечить безопасность материалов и веществ, применяемых для упаковки и консервации лифта.

3. Погрузка, разгрузка, транспортировка и складирование должны проводиться обученным персоналом с соблюдением требований безопасности, установленных инструкцией по хранению и транспортировке. 

Статья 12. Требования безопасности при обращении на рынке лифтов

1. Изготовитель обязан:

при продаже лифта обеспечить покупателя технической документацией и другой необходимой информацией на русском языке, необходимой для оценки покупателем степени риска и показателя безопасности лифта;

быть в состоянии провести, в целях обеспечения безопасности при появлении информации о несоблюдении условной энтропии, степени риска и показателя безопасности партии или серии выпущенных лифтов, своевременное и эффективное предупреждение собственника или уполномоченного им лица, а также необходимые мероприятия, вплоть до возврата партии или серии выпущенных лифтов или составных частей;

выпускать в обращение на рынок только безопасные лифты или их составные части, с неистекшими назначенными сроками хранения, ненарушенной упаковкой;

приостановить продажу лифтов или их составных частей, если имеется предписание органов государственного контроля (надзора) об их несоответствии установленным требованиям безопасности.

Статья 13. Требования по безопасности лифтов на стадиях выведения из эксплуатации и утилизации

1.Для проведения утилизации лифта должно назначаться юридическое или физическое лицо ответственное за его утилизацию.

2. Юридическое или физическое лицо, ответственное за утилизацию, должно обеспечить соответствие выведения из эксплуатации и утилизацию лифта или его составных частей требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям технических регламентов на его составные части;

3. В эксплуатационной документации на лифт должно содержаться:

требование к собственнику или уполномоченному им лицу о передаче лифта или его составных частей после прекращения их эксплуатации лицу, ответственному за утилизацию;

перечень мер для предотвращения недопустимого использования лифта или его составных частей после вывода их из эксплуатации;

требования по обязательной обработке лифтов, загрязненных в процессе эксплуатации токсичными веществами, радиоактивными аэрозолями специальными растворами (способами) в зависимости от токсических, физико-химических свойств  применяемых вредных веществ;

требование к наличию квалификации и соответствующему обучению персонала, проводящего все этапы утилизации лифта или его составных частей.

Глава 3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Статья 14. Порядок, формы и схемы подтверждения соответствия лифтов

1. Подтверждение соответствия лифтов и их составных частей осуществляется в порядке, в формах и по схемам (приложение 2), установленным настоящим техническим регламентом.

Статья 15. Декларирование соответствия лифтов 

1. Перечни лифтов для подтверждения,  соответствия которых применяются собственные доказательства, и для подтверждения которых применяются доказательства, полученные с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного комплекса, а также в области технического регулирования.  

2. Заявителем могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемых лифтов требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие степени риска и показателя безопасности поставляемых лифтов требованиям настоящего технического регламента (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

3. Декларация о соответствии должна содержать: информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект, а также базу данных, по которой определялась степень риска и показатель безопасности поставляемого лифта. В декларации должны содержаться сведения о лифте, их идентифицирующие признаки (наименование, код по общероссийскому классификатору продукции (ОКВЭД), стандарты, по  которым выпускается лифт.

4. Декларация о соответствии должна содержать указание на:

декларируемое количество лифтов;

степень риска и показатель безопасности;

базу данных;

список примененных  стандартов.

5. Конкретный срок действия декларации о соответствии лифтов определяется заявителем и не может быть менее 3 и более 5 лет. 

6 Копия зарегистрированной декларации о соответствии должна прилагаться к паспорту лифта или его составных частей. 

Статья 16. Сертификация составных частей лифтов 

1. Сертификации подлежат:

станция управления лифтом;

механизм, обеспечивающий перемещение кабины лифта;

кабина лифта в сборе с дверями и механизмом, обеспечивающим их перемещение и запирание;

двери шахты в сборе с механизмом, обеспечивающим их перемещение и запирание;

устройства для предотвращения падения кабины или ее неконтролируемого движения вверх;

устройство ограничения (ограничитель) скорости;

устройство амортизации и остановки (буфер) кабины, противовеса (за исключением энергонакопительного типа с линейными характеристиками);

устройство электрическое, в виде выключателя безопасности, содержащее электронные компоненты;

устройство на гидроцилиндре (клапан) гидросистемы, предназначенное для предотвращения падения кабины.

2. Перечень возможных схем сертификации приведен в приложении 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем на русском языке и должна содержать:

наименование и местонахождение заявителя;

 наименование и местонахождение изготовителя;

сведения о составной части лифта и её идентифицирующие признаки (наименование, код по общероссийскому классификатору продукции, документ, по которому выпускается составная часть лифта, декларируемое количество - серийное производство, партия или единица продукции);

информацию об использованных национальных стандартах (при их наличии);

обозначение предлагаемой схемы сертификации;

обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации.

4. В случае, если заявитель для доказательства соответствия настоящему Федеральному закону не использует требования национальных стандартов, то вместе с заявкой он представляет обоснование безопасности составной части.

Обоснование безопасности должно содержать значения степени риска и показателя безопасности для всех стадий жизненного цикла лифта. Заявителем должна быть предусмотрена возможность проверки приведенных значений.

5. Орган по сертификации проводит работы в соответствии с заявленной схемой сертификации и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия.

6. Сертификат соответствия оформляется на русском языке, на бланке установленной формы и должен содержать:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя;

наименование и местонахождение органа по сертификации;

сведения о составной части лифта и её идентифицирующие признаки (наименование, код по общероссийскому классификатору продукции (ОКВЭД), документ, по которому выпускается составная часть лифта, декларируемое количество - серийное производство, партия или единица);

доказательства соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента;

сведения об используемых национальных стандартах или других документах, представленных заявителем, обеспечивающих соблюдение требований настоящего технического регламента (оформляются приложением к сертификату соответствия);

обозначение схемы сертификации;

основание для выдачи сертификата соответствия (документы о проведенных исследованиях (испытаниях), анализе состояния производства);

значения степени риска и показателя безопасности составной части;

срок действия сертификата соответствия.

7. Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных видов и типов составных частей лифтов, на которые распространяется его действие.

Приложение оформляется, если требуется детализировать состав, следующим образом:

на группы составных частей лифта, выпускаемые заявителем и сертифицированные по одним и тем же требованиям;

на установленный комплект составных частей или запасных частей, для технического обслуживания и ремонта составных частей лифта, указанных в сертификате.

Приложение может также оформляться для указания в нем конкретных показателей безопасности продукции, признанных органом по сертификации соответствующими требованиям настоящего технического регламента в том случае, если заявитель не использовал национальные стандарты для доказательства безопасности составной части лифта.

Сертификат соответствия является единым, необходимым документом, подтверждающим соответствие составной части лифта одному или нескольким техническим регламентам.

8. Срок действия сертификата соответствия составляет 5 лет со дня выдачи. 

9. Порядок принятия решения о продлении срока действия сертификата соответствия, в том числе по результатам проведенного контроля над сертифицированными объектами органом по сертификации, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного комплекса, а также в области технического регулирования.

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

Статья 17. Государственный контроль (надзор)

1.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента осуществляется уполномоченным органом  исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации  с учетом требований настоящего технического регламента.

2. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением требований технического регламента уполномоченным органом исполнительной власти осуществляется контроль над результатами верификации условной энтропии, степени риска и показателя безопасности лифтов и их составных частей.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти вправе выносить решения о запрете ввода лифтов в эксплуатацию, а также выдать предписание о приостановке эксплуатации лифта в случае, если условная энтропия, степень риска и показатель безопасности лифта находятся вне поля допуска, установленного приложением 2 к настоящему Федеральному закону.

4. При выявлении в ходе контрольных (надзорных) мероприятий превышения степени риска и показателя безопасности допуска, установленного приложением 2 к настоящему Федеральному закону, орган государственного контроля (надзора) обязан:

установить причину превышения;

установить стадию жизненного цикла лифта, на которой произошло превышение,  и каким лицом оно было допущено;

определить лицо, которое должно устранить превышение и в какие сроки.

ГЛАВА 5. ВЕРИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЛИФТА

Статья 18. Цели верификации

Верификация осуществляется в целях:

обеспечения принципов технического регулирования;

проверки условной энтропии, устанавливаемой настоящим техническим регламентом;

оценки текущего уровня условной энтропии;

статистического учета степени риска и показателя безопасности.

Статья 19. Виды верификации

1. Первичная верификация проводится:

на стадии изготовления лифта - изготовителем или по его заявке Центром верификации. 

при вводе лифта в эксплуатацию – Центром верификации по заявке лица, осуществляющего ввод лифта в эксплуатацию.

2. Периодическая верификация проводится Центром верификации в отношении лифтов, находящихся на стадии эксплуатации по заявке эксплуатанта в сроки, установленные изготовителем.

3. Внеочередная верификация проводится Центром верификации, по заявке изготовителя, импортера, продавца, проектировщика установки лифта или эксплуатанта, в том числе в случае внесения изменений в сценарий безопасности лифта.

Статья 20. Лица, проводящие верификацию

Верификация проводится изготовителем или Центром верификации.

Статья 21. Центры верификации, уполномоченные проводить проверку сценария безопасности

1. Центрами верификации являются организации, зарегистрированные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области технического регулирования и метрологии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области технического регулирования и метрологии организует в соответствии с законодательством Российской Федерации государственную регистрацию Центров верификации и выдает им свидетельства о государственной регистрации.

3. На Центры верификации  возлагается решение следующих задач в сфере верификации:

проверка условной энтропии, степени риска и показателя безопасности лифта на всех стадиях жизненного цикла лифта;

удостоверение мер, принимаемых участниками рынка на различных стадиях жизненного лифта объекта по обеспечению его безопасности;

статистический учёт степени риска и показателя безопасности на всех стадиях жизненного цикла лифта;

подготовка специалистов органов верификации. 

4. Центр верификации может иметь органы верификации, уполномочиваемые Центром верификации на выдачу удостоверения о проведении верификации и разрешения на применение знака верификации, лаборатории верификации, учебные центры.

5. Центр верификации должен обеспечить:

учёт сценариев безопасности;

обучение и допуск к работе необходимых специалистов;

рассмотрение и принятие решения по заявке на верификацию лифтов;

анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче удостоверения о проведении верификации;

выдача (отказ в выдаче) удостоверения и разрешения на применение знака верификации;

инспекционный контроль над верифицированным лифтом.

Глава 6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22 Переходные положения 

1. С момента введения в действие настоящего технического регламента нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, до приведения их в соответствие с настоящим техническим регламентом подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества при монтаже, эксплуатации, модернизации, выводе из эксплуатации и утилизации лифтов;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение покупателей при  продажи лифта и (или) его составных частей.

2. Сертификаты соответствия и разрешения на применение лифтов, выданные до вступления в силу настоящего технического регламента, считаются действительными до окончания срока, установленного в них.

Статья 23 Ответственность за нарушение требований настоящего технического регламента

Нарушение требований настоящего технического регламента влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24 Приведение нормативных правовых актов в соответствие с техническим регламентом

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим техническим регламентом.

Статья 25 Вступление в силу настоящего технического регламента

Настоящий технический регламент вступает в силу по истечении трёх месяцев со дня его официального опубликования.

         Президент

Российской Федерации 

Приложение 1 к Федеральному закону «Технический регламент «О безопасности лифтов» 

База данных: сценарий  безопасности лифта

 Типовая модель

Нормируемый (эталонный) сценарий безопасности лифта для сравнительной оценки  безопасности лифта на любой стадии жизненного цикла по каждому параметру сценария безопасности  лифта регулируемого техническим регламентом.

Таблица 1

	Структура
	Базовое значение
	Рабочее значение
	Результат

	1. Требования регламента к документации по безопасности
	16,247
	16,247
	16,247

	1.1. Наличие документации подтверждения соответствия
	3,169925
	3,169925
	3,169925

	1.1.1. Декларация на лифт
	Да
	Да
	Да

	1.1.2. Сертификат на станцию управления лифтом
	Да
	Да
	Да

	1.1.3. Сертификат на механизм перемещения кабины
	Да
	Да
	Да

	1.1.4. Сертификат на кабину лифта
	Да
	Да
	Да

	1.1.5. Сертификат на двери шахты
	Да
	Да
	Да

	1.1.6. Сертификат устройства границы перемещения кабины
	Да
	Да
	Да

	1.1.7. Сертификат устройства контроля скорости движения кабины
	Да
	Да
	Да

	1.1.8. Сертификат на буфера кабины и противовеса
	Да
	Да
	Да

	1.1.9. Сертификат на электрические цепи безопасности с электронными компонентами
	Да
	Да
	Да

	1.2. Паспорт лифта
	10,755
	10,755
	10,755

	1.2.1. Технический раздел с указанием
	2,584963
	2,584963
	2,584963

	1.2.1.1. Даты ввода лифта в эксплуатацию
	Да
	Да
	Да

	1.2.1.2. Основных характеристик лифта
	Да
	Да
	Да

	1.2.1.3. Характеристик канатов и/или цепей
	Да
	Да
	Да

	1.2.1.4. Характеристик частей подлежащих проверке на соответствие
	Да
	Да
	Да

	1.2.1.5. Установочных чертежей
	Да
	Да
	Да

	1.2.1.6. Принципиальных электрических схем цепей безопасности
	Да
	Да
	Да

	1.2.2. Раздел истории эксплуатации с указанием подразделов
	2,584963
	2,584963
	2,584963

	1.2.2.1. Серьёзных изменений конструкции лифта
	Да
	Да
	Да

	1.2.2.2. Замены канатов и других важных деталей лифта
	Да
	Да
	Да

	1.2.2.3. Несчастных случаев
	Да
	Да
	Да

	1.2.2.4. Вторые экземпляры актов испытаний
	Да
	Да
	Да

	1.2.2.5. Акты освидетельствований (решение о допуске лифта к эксплуатации)
	Да
	Да
	Да

	1.2.2.6. Результаты испытаний
	Да
	Да
	Да

	1.2.3. Электросхема цепей питания
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	1.2.3.1. Наличие резервного питания кабины лифта
	Да
	Да
	Да

	1.2.3.2. Наличие резервного питания переговорного устройства
	Да
	Да
	Да

	1.2.3.3. Наличие резервного питания принудительной вентиляции
	Да
	Да
	Да

	1.2.4. Электросхема соединений с устройствами безопасности
	2
	2
	2

	1.2.4.1. Наличие
	Да
	Да
	Да

	1.2.4.2. Соответствие по форме
	Да
	Да
	Да

	1.2.4.3. Соответствие по содержанию
	Да
	Да
	Да

	1.2.4.4. Актуализирована
	Да
	Да
	Да

	1.2.5. Документация на микропроцессорную станцию
	2
	2
	2

	1.2.5.1. Наличие
	Да
	Да
	Да

	1.2.5.2. Соответствует по содержанию
	Да
	Да
	Да

	1.2.5.3. Соответствует по форме
	Да
	Да
	Да

	1.2.5.4. Актуализирована
	Да
	Да
	Да

	1.3. Руководство по эксплуатации должно содержать
	2,321928
	2,321928
	2,321928

	1.3.1. Информацию о необходимом ТО лифта
	Да
	Да
	Да

	1.3.2. Информацию о необходимых принадлежностях для ТО лифта
	Да
	Да
	Да

	1.3.3. Информацию о периодических проверках
	Да
	Да
	Да

	1.3.4. Информацию о проверках при изменении конструкции
	Да
	Да
	Да

	1.3.5. Требования к сварке ответственных металлоконструкций
	Да
	Да
	Да

	2. Установленные регламентом требования к безопасности лифта
	5,170
	5,170
	5,170

	2.1. Для лифтов общего назначения должно быть обеспечено
	5,169925
	5,169925
	5,169925

	2.1.1. Соответствие нагрузкам, возникающим при их эксплуатации и испытаниям
	Да
	Да
	Да

	2.1.2. Разработаны требования к технологии сварки металлоконструкций
	Да
	Да
	Да

	2.1.3. Отсутствие свободного доступа к лифтовому оборудованию, представляющему опасность для пользователей
	Да
	Да
	Да

	2.1.4. Защищённость от травм при движении кабины и противовеса
	Да
	Да
	Да

	2.1.5. Невозможность движения кабины при открытой двери шахты или кабины, не заперты двери доступа к оборудованию лифта.
	Да
	Да
	Да

	2.1.6. Разблокировка автоматических дверей с режимами "Выравнивание» и «Повторное выравнивание»
	Да
	Да
	Да

	2.1.7. Безопасность процедуры освобождения людей из остановившейся кабины обслуживающим персоналом
	Да
	Да
	Да

	2.1.8. Вызов персонала из кабины лифта.
	Да
	Да
	Да

	2.1.9. Достаточность освещенности кабины и оборудования лифта для пользователей и обслуживания лифта
	Да
	Да
	Да

	2.1.10. Предотвращение падения людей в шахту лифта со всех прилегающих площадок.
	Да
	Да
	Да

	2.1.11. Достаточность размеров дверного проёма шахты и кабины
	Да
	Да
	Да

	2.1.12. Расстояния между порогами этажной площадки и кабины для безопасного входа и выхода из кабины.
	Да
	Да
	Да

	2.1.13. Невозможность проникновения в шахту при нахождении лифта в зоне посадочной площадки
	Да
	Да
	Да

	2.1.14. Отсутствие недопустимого усилия сдавливания при движении дверей кабины и шахты
	Да
	Да
	Да

	2.1.15. Площадь кабины, соответствующая номинальной грузоподъёмности лифта
	Да
	Да
	Да

	2.1.16. Прочность подвески кабины с учётом испытательной нагрузки лифта
	Да
	Да
	Да

	2.1.17. Прочность опоры кабины с учётом испытательной нагрузки лифта
	Да
	Да
	Да

	2.1.18. Невозможность движения перегруженной кабины в режиме нормальной работы.
	Да
	Да
	Да

	2.1.19. Ограничение перемещения кабины за пределы крайних рабочих положений
	Да
	Да
	Да

	2.1.20. Ограничение превышения номинальной скорости движения кабины вниз и вверх
	Да
	Да
	Да

	2.1.21. Ограничение величины замедления кабины, исключающей получение травм и поломки оборудования
	Да
	Да
	Да

	2.1.22. Предотвращение столкновения кабины, противовеса и уравновешивающего устройства с любым оборудованием
	Да
	Да
	Да

	2.1.23. Вентиляция кабины
	Да
	Да
	Да

	2.1.24. Безопасность при доступе и обслуживании оборудования лифта
	Да
	Да
	Да

	2.1.25. Запрет на размещение оборудования и прокладку коммуникаций, не относящихся к лифту
	Да
	Да
	Да

	2.1.26. Наличие средств для управления перемещением кабины на крыше кабины
	Да
	Да
	Да

	2.1.27. Минимальный риск получения электротравм обслуживающим персоналом.
	Да
	Да
	Да

	2.1.28. Невозможность получения электротравм пользователями лифта
	Да
	Да
	Да

	2.1.29. Минимизация рисков в случае землетрясения с учётом зон сейсмичности
	Да
	Да
	Да

	2.1.30. Обеспечены освещение, связь, достаточная вентиляция при перебое в электроснабжении.
	Да
	Да
	Да

	2.1.31. Предотвращение движения кабины при открытых дверях шахты в режиме нормальная работа.
	Да
	Да
	Да

	2.1.32. Перевод лифта в режим пожарная опасность при принятии сигнала из системы ПС
	Да
	Да
	Да

	2.1.33. Недопущение нарушения экологических норм лифтом
	Да
	Да
	Да

	2.1.34. Недопущение нарушения санитарно-эпидемиологических норм лифтом
	Да
	Да
	Да

	2.1.35. Электромагнитная совместимость оборудования лифта
	Да
	Да
	Да

	2.1.36. Обеспечены требования эргономики при управлении и обслуживании оборудования лифта
	Да
	Да
	Да

	3. Соответствие требованиям регламента подвода электроэнергии
	8
	8
	8

	3.1. Отдельный силовой ввод электроэнергии
	2
	2
	2

	3.1.1. Наличие
	Да
	Да
	Да

	3.1.2. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	3.1.3. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	3.1.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	3.2. Отдельный ввод освещения МП и шахты
	2
	2
	2

	3.2.1. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	3.2.2. Наличие
	Да
	Да
	Да

	3.2.3. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	3.2.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	3.3. Контур заземления
	2
	2
	2

	3.3.1. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	3.3.2. Наличие
	Да
	Да
	Да

	3.3.3. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	3.3.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	3.4. Вводное устройство
	2
	2
	2

	3.4.1. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	3.4.2. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	3.4.3. Наличие
	Да
	Да
	Да

	3.4.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	4. Шахта лифта
	10,661778
	10,661778
	10,661778

	4.1. Строительная часть (габариты и нагрузки) шахты
	2,321928
	2,321928
	2,321928

	4.1.1. Актуализировано
	Да
	Да
	Да

	4.1.2. Технически исправна
	Да
	Да
	Да

	4.1.3. Работоспособна
	Да
	Да
	Да

	4.1.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	4.1.5. Травмоопасность обусловлена
	Да
	Да
	Да

	4.2. Освещение шахты
	2
	2
	2

	4.2.1. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	4.2.2. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	4.2.3. Актуализировано
	Да
	Да
	Да

	4.2.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	4.3. Подвесные кабели
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	4.3.1. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	4.3.2. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	4.3.3. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	4.4. Компенсирующие цепи, ремни, натяжное устройство
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	4.4.1. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	4.4.2. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	4.4.3. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	4.5. Датчик точной остановки
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	4.5.1. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	4.5.2. Технически исправна
	Да
	Да
	Да

	4.5.3. Работоспособна
	Да
	Да
	Да

	4.6. Направляющие
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	4.6.1. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	4.6.2. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	4.6.3. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	5. Кабина лифта
	13,832
	13,832
	13,832

	5.1. Составные части кабины лифта
	13,831703
	13,831703
	13,831703

	5.1.1. Каркас кабины лифта
	2
	2
	2

	5.1.1.1. Обслужен
	Да
	Да
	Да

	5.1.1.2. Технически исправен
	Да
	Да
	Да

	5.1.1.3. Работоспособен
	Да
	Да
	Да

	5.1.1.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	5.1.2. Купе кабины лифта
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	5.1.2.1. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	5.1.2.2. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	5.1.2.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	5.1.3. Связь и сигналы с ОДС
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	5.1.3.1. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	5.1.3.2. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	5.1.3.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	5.1.4. Двери кабины
	2,321928
	2,321928
	2,321928

	5.1.4.1. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	5.1.4.2. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	5.1.4.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	5.1.4.4. Невозможность движения кабины при открытой двери
	Да
	Да
	Да

	5.1.4.5. Обеспечен режим «Выравнивание» и «Повторное выравнивание»
	Да
	Да
	Да

	5.1.5. Подвеска кабины
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	5.1.5.1. Работоспособна
	Да
	Да
	Да

	5.1.5.2. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	5.1.5.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	5.1.6. Подвижный пол
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	5.1.6.1. Технически исправен
	Да
	Да
	Да

	5.1.6.2. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	5.1.6.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	5.1.7. Ловители
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	5.1.7.1. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	5.1.7.2. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	5.1.7.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	5.1.8. Башмаки кабины
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	5.1.8.1. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	5.1.8.2. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	5.1.8.3. Удовлетворяют требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	6. Противовес
	4,755
	4,755
	4,755

	6.1. Металлоконструкции противовеса
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	6.1.1. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	6.1.2. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	6.1.3. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	6.2. Башмаки противовеса
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	6.2.1. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	6.2.2. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	6.2.3. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	6.3. Подвеска противовеса
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	6.3.1. Работоспособна
	Да
	Да
	Да

	6.3.2. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	6.3.3. Технически исправна
	Да
	Да
	Да

	7. Канаты
	4
	4
	4

	7.1. Канат ограничителя скорости
	2
	2
	2

	7.1.1. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	7.1.2. Технически исправен
	Да
	Да
	Да

	7.1.3. Работоспособен
	Да
	Да
	Да

	7.1.4. Сертификат в наличии
	Да
	Да
	Да

	7.2. Канат кабины и противовеса
	2
	2
	2

	7.2.1. Работоспособен
	Да
	Да
	Да

	7.2.2. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	7.2.3. Технически исправен
	Да
	Да
	Да

	7.2.4. Сертификат в наличии
	Да
	Да
	Да

	8. Двери шахты
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	8.1. Автоматические двери шахты
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	8.1.1. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	8.1.2. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	8.1.3. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	9. Приямок и его оборудование
	4,754888
	4,754888
	4,754888

	9.1. Буфера
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	9.1.1. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	9.1.2. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	9.1.3. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	9.2. Натяжное устройство
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	9.2.1. Технически исправно
	Да
	Да
	Да

	9.2.2. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	9.2.3. Работоспособно
	Да
	Да
	Да

	9.3. Приборы освещения и выключатели
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	9.3.1. Удовлетворяют требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	9.3.2. Технически исправны
	Да
	Да
	Да

	9.3.3. Работоспособны
	Да
	Да
	Да

	10. Эксплуатационные расходы (резерв)
	13,40
	13,40
	13,40

	10.1. Поддержание квалификации персонала
	7,169925
	7,169925
	7,169925

	10.1.1. Руководитель
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	10.1.1.1. Повышение квалификации
	Да
	Да
	Да

	10.1.1.2. Аттестация
	Да
	Да
	Да

	10.1.1.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	10.1.2. Заместитель руководителя
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	10.1.2.1. Аттестация
	Да
	Да
	Да

	10.1.2.2. Повышение квалификации
	Да
	Да
	Да

	10.1.2.3. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	10.1.3. Специалисты
	2
	2
	2

	10.1.3.1. Повышение квалификации
	Да
	Да
	Да

	10.1.3.2. Аттестация
	Да
	Да
	Да

	10.1.3.3. Переподготовка
	Да
	Да
	Да

	10.1.3.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	10.1.4. Рабочие
	2
	2
	2

	10.1.4.1. Переподготовка
	Да
	Да
	Да

	10.1.4.2. Аттестация
	Да
	Да
	Да

	10.1.4.3. Повышение квалификации
	Да
	Да
	Да

	10.1.4.4. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	10.2. Техническое обслуживание (наличие и результат)
	6,228819
	6,228819
	6,228819

	10.2.1. Периодические осмотры
	2,321928
	2,321928
	2,321928

	10.2.1.1. ежемесячный
	Да
	Да
	Да

	10.2.1.2. ежеквартальный
	Да
	Да
	Да

	10.2.1.3. полугодовой
	Да
	Да
	Да

	10.2.1.4. ежегодный
	Да
	Да
	Да

	10.2.1.5. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	10.2.2. Текущий ремонт
	2,321928
	2,321928
	2,321928

	10.2.2.1. ежемесячный
	Да
	Да
	Да

	10.2.2.2. ежеквартальный
	Да
	Да
	Да

	10.2.2.3. полугодовой
	Да
	Да
	Да

	10.2.2.4. ежегодный
	Да
	Да
	Да

	10.2.2.5. Удовлетворяет требованиям регламента по безопасности
	Да
	Да
	Да

	10.2.3. Аварийно-техническое обслуживание
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	10.2.3.1. Регулировка
	Да
	Да
	Да

	10.2.3.2. Ремонт
	Да
	Да
	Да

	10.2.3.3. Замена
	Да
	Да
	Да

	11. Соответствие регламенту конструкторской документации
	6,33985
	6,33985
	6,33985

	11.1. Эксплуатационная документация
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	11.1.1. Соответствует требованиям безопасности по объёму
	Да
	Да
	Да

	11.1.2. Соответствует требованиям безопасности по составу
	Да
	Да
	Да

	11.1.3. Соответствует требованиям безопасности по содержанию
	Да
	Да
	Да

	11.2. Ремонтная документация
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	11.2.1. Соответствует требованиям безопасности по объёму
	Да
	Да
	Да

	11.2.2. Соответствует требованиям безопасности по составу
	Да
	Да
	Да

	11.2.3. Соответствует требованиям безопасности по содержанию
	Да
	Да
	Да

	11.3. Монтажная документация
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	11.3.1. Соответствует требованиям безопасности по объёму
	Да
	Да
	Да

	11.3.2. Соответствует требованиям безопасности по составу
	Да
	Да
	Да

	11.3.3. Соответствует требованиям безопасности по содержанию
	Да
	Да
	Да

	11.4. Инструкция по упаковке и транспортировке
	1,584963
	1,584963
	1,584963

	11.4.1. Соответствует требованиям безопасности по объёму
	Да
	Да
	Да

	11.4.2. Соответствует требованиям безопасности по составу
	Да
	Да
	Да

	11.4.3. Соответствует требованиям безопасности по содержанию
	Да
	Да
	Да

	12. Блок настройки эталона
	0
	0
	0

	12.1. Новый параметр1
	0
	0
	0

	12.1.1. Новое свойство1
	Нет
	Нет
	Нет

	12.1.2. Новое свойство2
	Да
	ДА
	ДА


Таблица 2

	Результаты верификации параметров лифта - Структура безопасности

	Показатель 
	Базовый
	Рабочий 
	Результат 

	Информационный код состояния – условная энтропия 
	89,783 
	88,783 
	88,783 

	Степень риска 
	0,088246 
	0,089057 
	0,089057 

	Показатель безопасности (эффективности) 
	- 
	0,000182 
	0,000182 

	Рейтинг 
	- 
	8,611 
	8,611 


Вероятность реализации сценария безопасности лифта: p =
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  - условная энтропия - математическое ожидание реализации параметров системы лифта: количество информации о состоянии параметров в совокупности равновероятностной оценки по каждому критерию, характеризующему цикличное и непрерывное функционирование  составных частей  лифта – информационный код.
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Рейтинг надёжности реализации системы – лифта: ln(1 /S)

Приложение 2 к Федеральному закону «Технический регламент «О безопасности лифтов»

Содержание и применение схем сертификации

Схема 1С

Орган по сертификации:

проводит анализ соответствия объекта сертификации требованиям безопасности на основании представленной документации и формирует базу данных структуры и параметров лифта, по которой производится оценка соответствия;

оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах анализа с расчётом степени риска и показателя безопасности нормируемого состояния по доказательной базе. 

Испытательная лаборатория проводит испытания и измерения параметров составной части лифта на объекте его установки в порядке, установленном статьей 16 настоящего регламента.

Схема 2С (при отсутствии сертификата  производства объекта сертификации)

Испытательная лаборатория:

проводит испытания и измерения параметров типового представителя объекта сертификации;

оформляет результаты испытаний и измерений протоколами.

Орган по сертификации:

проводит анализ соответствия объекта сертификации, результатов испытаний и измерений требованиям безопасности;

проводит анализ степени стабильности производства;

осуществляет инспекционный контроль за сертифицированным объектом сертификации;

оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах анализа, испытаний и измерений;

Схема 3С (при наличии сертификата производства объекта сертификации )

Испытательная лаборатория:

проводит испытания и измерения параметров типового представителя объекта сертификации;

оформляет результаты испытаний и измерений протоколами.

Орган по сертификации:

проводит анализ соответствия параметров объекта сертификации, результатов испытаний и измерений их требованиям настоящего регламента по безопасности;

оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах анализа, испытаний и измерений.
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