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Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ, и правилами применения национальных стандартов Российской Федерации − ГОСТ 1.0−2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». 

Сведения о стандарте

1 
РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», Ассоциацией делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис»

2 
ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов»

3  
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

4.     
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

Стандартинформ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
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Введение

Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения выполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (далее по тексту - ТР ТС 011/2011) и устанавливает порядок ввода лифта в эксплуатацию.

Выполнение на добровольной основе требований настоящего стандарта позволяет обеспечивать соответствие лифтов требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 в части ввода лифтов в эксплуатацию.
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1  
Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования и порядок ввода лифта в эксплуатацию в Российской Федерации. Настоящий стандарт применяется для обеспечения безопасности вводимого в эксплуатацию лифта в период использования лифта по назначению.

1.2 Требования распространяются на вводимые в эксплуатацию на территории Российской Федерации лифты, входящие в область действия технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

__________________________________________________________________

Издание официальное

2
  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:1998, ЕН81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке 

ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3
 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

         3.1 специализированная по лифтам организация: Юридическое лицо, располагающее материально-технической базой и квалифицированным персоналом для осуществления работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля за безопасной работой лифтов.

3.2 заказчик: Юридическое, физическое лицо или инвестор, заказавшие специализированной по лифтам организации производство работ по монтажу (замене) или модернизации лифта. 

3.3 ввод лифта в эксплуатацию: Документально оформленное событие, фиксирующее готовность лифта к использованию по назначению.

3.4 владелец лифта: Лицо (юридическое или физическое) имеющее право распоряжаться собственностью здания (сооружения), либо его частью, в котором расположен лифт, и осуществляющее эксплуатацию лифта.

4
 Декларирование соответствия смонтированного лифта

4.1 Специализированная по лифтам организация, завершившая производство работ по монтажу (замене) или модернизации лифта, осуществляет декларирование соответствия лифта в соответствии с требованиями п. 3 Статьи 6 ТР ТС 011/2011, а также в соответствии  с взаимосвязанным с техническим регламентом ГОСТ Р 53782.

4.2 Декларирование соответствия лифта осуществляется на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). Декларация соответствия лифта оформляется в соответствии с формой, приведенной в Решении Комиссии Таможенного союза № 896 от 9 декабря 2011 года «О Единых формах документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза)».

4.3 Декларация соответствия, подлежит регистрации в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.02.2012 N 76 "Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений".

4.4 Специализированная по лифтам организация после регистрации декларации подготавливает комплект документов на смонтированный лифт состоящий из: паспорта лифта, зарегистрированной декларации, акта полного технического освидетельствования, протоколов электроизмерительных работ. 

4.5 Специализированная по лифтам организация, осуществившая работы по монтажу (замене) или модернизации лифта, передаёт заказчику опечатанный паспорт лифта и комплект технической документации, регламентированный ГОСТ Р 53780, а также другие документы, оговорённые в договоре на поставку лифтового оборудования. 

5. Порядок ввода лифта в эксплуатацию

5.1 При вводе лифта в эксплуатацию владелец лифта обеспечивает выполнение требований, установленных п. 3 Статьи 4 ТР ТС 011/2011, а также требований безопасности установленных приложением А к ТР ТС 011/2011. 

5.2 По письменному распоряжению владельца (Приложение А) уполномоченный представитель специализированной по лифтам организации, с которой заключен договор на осуществление технического обслуживания и ремонта лифта или квалифицированный персонал Владельца, осуществляет проверку исправности и работоспособности оборудования лифта и устройств безопасности, проверяет выполнение требований безопасности установленных приложением 1 к ТР ТС 011/2011 после чего вводит лифт в эксплуатацию и вносит в паспорт лифта соответствующую запись.

Запись в паспорте лифта заверяется подписью уполномоченного представителя и печатью  (штампом) специализированной по лифтам организации и/или Владельцем лифта.

6. Учет лифта в органах государственного контроля (надзора)

6.1 Лифт подлежит учету в органах государственного контроля (надзора).

Для постановки лифта на учет информация о владельце лифта (наименование, почтовый адрес и телефон), адрес установки лифта и копия декларации о соответствии лифта требованиям настоящего технического регламента направляются владельцем лифта орган государственного контроля (надзора) уполномоченный на осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований ТР ТС 011/2011, в срок не превышающий 10 дней со дня ввода лифта в эксплуатацию;

6.2 До ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для транспортировки людей и (или) грузов, не связанное с его монтажом, наладкой и испытанием.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма приказа (распоряжения)

о вводе лифта в эксплуатацию

Приказ (Распоряжение)

от «___» __________20  г. №_______

О вводе лифта в эксплуатацию

зав. № (идент. №):_______________

Ввести в эксплуатацию лифт зав. № (идент. №):_______________ 

с «__» ________20  г., Установленный по адресу:_______________

Руководитель организации (Владелец) _______________________

                                                                       


 






       (подпись)              (Ф.И.О)

_____________________________________________________________
УДК 692.66:006.354         ОКС 91.140.90           Ж 22            ОКП 48 3600 
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